**ANEXA FORMULAR OFERTA FINANCIARA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **DENUMIRE** | **UM** | **NR. BUC** | **PREȚ****UNITAR****fără TVA** | **TVA** | **VALOARE****fără TVA** | **VALOARE****CU TVA** |
| **I. RECITALURI ARTISTICE** |
| 1. | **ALEXANDRA STAN** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **ROBERT GEORGESCU** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **DIRTY NANO** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **PASCAL JUNIOR** |  |  |  |  |  |  |
| **II. SERVICII SCENOTEHNICA, SUNET, LUMINI** |
| 1. **Scena**
 |
| 1. | Scena 10m/8m, podium, acoperis, dotată cu trussing aluminiu și scări laterale. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 buc. -tunuri de căldură de minimum 15kw/h, fiecare |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 4 buc. - mașini de fum |  |  |  |  |  |  |
|  **b. Video** |
|  1. | Ecran Led 30 mp (5/3 pentru lateral scena și 5/3 fundal scena) de exterior, pixel pitch 3.9 mm cu portale de susținere, balast, regie video, 2 camere video. |  |  |  |  |  |  |
|  **c. Sonorizare** |
| 1. | Un sistem PA tip line array cu putere adecvată pentru producerea unei presiuni(SPL) suficiente numărului de spectatori (7000/8000 spectatori), oriunde ar fi situați, în zona destinată lor;cu suport 2 turnuri tip layher, mixer general, minimum 2 microfoane wireless; |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instalație de sonorizare pentru monitorizare DJ minimum 5000w; |  |  |  |  |  |  |
|  **d.Rider** |
| 1. | **Rider** tehnic DJ , Rider tehnic trupă |  |  |  |  |  |  |
|  **e. Lumini** |
| 1. | moving head tip beam minimum 230w, moving head tip wash led minimum 700w, moving head hybrid minimum 280w, stroboscop minimum 1000w, reflector tip blinder 4 spot, consola DMX control lumini - adaptate pentru a crea efecte speciale de lumini specifice tipului de eveniment. |  |  |  |  |  |  |
|  **f. Electrica** |
| 1. | Set panouri distribuție cu cabluri adecvate |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Generator electric cu combustibil inclus |  |  |  |  |  |  |
|  **g. Personal tehnic eveniment** |
| 1. | Tehnician sunet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tehnician lumini |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tehnician scena |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 cameramani |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 6 tehnicieni montare/demontare |  |  |  |  |  |  |
| **III. SERVICII PIROTEHNICE/PIROMUZICALE** |
| 1. | **Spectacolul pirotehnic/piromuzical** de minimum 7 minute se va derula începând cu orele 00:00.  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sistem de sonorizare 5000w – 2 buc. în zonele principale de interes(faleza Cazino, falezazona ”Esplanada”). |  |  |  |  |  |  |
| **IV. PROIECȚII LASER:**  |
| 1. | Laser 10w-30w – minimum 8 buc |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Laptop – 1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Laser Controller- 8 buc |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Power Distribuitor – 1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mașini de fum – 8 buc |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Laser operator – 1 pers |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tehnician – 1 pers. |  |  |  |  |  |  |
| **V. CONCEPT:** |
| 1. | 10 spoturi difuzate pe 2 stații radio distincte;20 materiale editoriale de promovare a evenimentului în mediu digital. Prestatorul va asigura transmisiunea live pe pagina oficială de facebook a Primăriei Municipiului Constanța.Prestatorul va realiza si va furniza un after movie cu spectacolul de Revelion cu o durată de maximum 3 minute. |  |  |  |  |  |  |
| **VI. SERVICII CONEXE**: |
| 1. | 50m de gard – împrejmuire scenă |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Servicii medicale de tip ambulanța B1/B2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Servicii de pază – minimum 16 agenți în timpul evenimentului |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Servicii de catering pentru eveniment |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obținerea și achitarea contravaloarea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării evenimentului care decurg din prestaţiile artistice, conform legislației în vigoare(UCMR ADA,CREDIDAM, ETC); |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |